家具喷涂专项职业能力考核规范

一、定义

运用家具喷涂工具或设备，在家具涂装场所，对家具或部件进行喷涂的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力名称：家具喷涂 职业领域：涂装工 | | | |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）  使用工具 | 1.能拆装常用喷枪  2.能调试喷枪  3.能调试泵浦 | 喷枪及泵浦的基本构  造、种类及其使用方法 | 15% |
| （二）  喷涂部件 | 1.能喷涂平面部件  2.能喷涂圆柱形部件  3.能喷涂弧形或其他变形部件  4.能喷涂金属部件  5.能喷涂藤编、树脂、皮革等部件 | 1.喷涂基本知识  2.底漆、面漆及相关稀释剂的基本知识 | 25% |
| （三）  喷涂产品 | 1.能喷涂茶几类家具的底漆  2.能喷涂床类家具的底漆  3.能喷涂餐台、餐椅类家具的底漆  4.能喷涂柜子类家具的底漆 | 40% |
| （四）  质量检验 | 能检查喷涂后的产品品质 | 喷涂产品质量的检验标准 | 10% |
| （五）  设备保养 | 1.能根据设备情况，选用清洗剂  2.能清洗、保养常用喷涂设备 | 1.常用化学溶剂的基本知识  2.喷涂设备的清洗常识  3.设备一般故障的产生原因及修理方法 | 10% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的家具喷涂专业知识和实际操作经验，每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于60分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

考场面积不小于150平方米,操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，具有喷枪、泵浦等喷涂操作所需要的设备、工具，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

**一、工具、材料和设备的准备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 上壶喷枪 |  | 把 | 5 |  |
| 2 | 空压机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 风管 |  | 条 | 5 |  |
| 4 | 底漆 |  | KG | 3 |  |
| 5 | 背板 |  | 块 | 5 |  |
| 6 | 口罩 | 防毒 | 个 | 5 |  |
| 7 | 布碎 |  | KG | 1 |  |
| 8 | 高压泵浦 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 油管 |  | 条 | 1 |  |
| 10 | 枪扳手 | 配套 | 把 | 1 |  |
| 11 | 床头 |  | 张 | 5 |  |