**道路清障车操作专项职业能力考核规范**

**一、定义**

熟悉各类型道路清障车设备参数，掌握道路清障车设备安全操作规范，具有安全驾驶道路清障车对道路故障车辆、城市违章车辆进行抢险救援、清理转移的能力。

**二、适用对象**

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

**三、能力标准与鉴定内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **能力名称：道路清障车操作 职业领域：生产、运输设备操作** | | | |
| **工作任务** | **操作规范** | **相关知识** | **考核比重** |
| 一、道路清障车主要结构、操纵装置识别、日常检查与验证 | （一）道路清障车基本构造及主要操纵装置的识别 | 1、能掌握道路清障车基本结构与系统组成；  2、能熟悉道路清障车的各踏板、操作杆的功能。 | 15% |
| （二）道路清障车日常检查与安全装置有效性验证 | 1、能正确掌握道路清障车日常检查要素；  2、能正确验证车辆制动与工作装置的有效性。 |
| 二、道路清障车基本故障的判断及主要原因分析 | （一）道路清障车启动故障及原因分析 | 掌握道路清障车动力系统与启动电路的基本知识；能大致判断启动故障位置及进行原因分析。 | 15% |
| （二）道路清障车行驶故障及原因分析 | 掌握道路清障车行驶系统、转向系统与制动系统的基本知识；能大致判断行驶故障及进行原因分析。 |
| （三）道路清障车工作装置故障及原因分析 | 掌握道路清障车液压系统、工作装置的基本知识；能大致判断工作装置故障及进行原因分析。 |
| 三、道路清障车驾驶操作 | （一）道路清障车启动前、收车后的安全检查。 | 能熟悉道路清障车启动前的安全检查操作、规范的道路清障车停车作业。 | 70% |
| （二）对道路清障车安全驾驶操作进行道路救援作业。 | 1、能依据要求熟练驾驶道路清障车在制定的路线行驶；  2、能依据要求熟练操作道路清障车的工作装置对吊物（或事故车辆）进行吊装、移动、装卸、拖运等作业。 |
| （三）注意事项 | 1、操作动作符合要求；  2、能安全文明操作；  3、能确认作业环境安全、识别危险因素。 |

**四、鉴定要求**

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的道路清障车操作专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为30分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

考场面积不小于1000平方米，操作场地光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作任务** | **设备要求** | **场地要求** |
| 道路清障车主要结构、操纵装置识别、日常检查与验证，故障判断与原因分析 | 1.道路清障车一台； | 1.100平方米实操场地； |
| 道路清障车场地驾驶与装卸作业 | 1.道路清障车一台；  2.吊桶或吊物一个；  3.桩杆若干；  4.安全警戒线若干； | 1.1000平方米实操场地； |